**Приложение № 6**

к концессионному соглашению № \_\_\_ в отношении объектов теплоснабжения на территории поселка городского типа Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_ г.

**Плановые значения показателей деятельности Концессионера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Значение показателя по годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |
| 1. | Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал | 87 | 82,9 | 78,8 | 74,7 | 72,6 | 67,1 | 61,3 | 60,2 | 56,7 | 52,6 | 48,8 | 42,9 | 38,9 | 37,3 | 36,1 |
| % | 35,8 | 33,5 | 31,8 | 30,2 | 29,3 | 27,1 | 24,7 | 24,3 | 22,9 | 21,2 | 19,7 | 17,3 | 15,7 | 15,0 | 14,5 |
| 2. | Величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. м3 | 642,8 | 596,1 | 558,8 | 539,9 | 523,2 | 451,5 | 401,8 | 401,4 | 365,0 | 328,6 | 300,5 | 256,2 | 233,4 | 231,7 | 228,3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНЦЕДЕНТ** |  | **ТРЕТЬЯ СТОРОНА** |  | **КОНЦЕССИОНЕР** |  |
|  | **В.М. Козак** |  | **О.Н. Кожемяко** |  |  |